Specificaties “**Koel Kanjer**” [KT350 - 2000\2700kg 12m3 Koelaanhanger](https://rentfactor.nl/product/vt350-2700kg-vriesaanhanger-de-krachtpatser/)

Rijbewijs BE. Deze aanhanger wordt door ons op locatie geplaatst en na afloop weer opgehaald.

Deze **Koel kanjer** met een inhoud van 12 m3, en 1,75m binnenbreedte met een laadgewicht van 2000 kg heeft plaats voor 5 euro pallets en is speciaal ontworpen voor event support:

De perfecte aanhanger voor dranken & fustkoeling en catering.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Binnenmaten (CM) |  |  | Buitenmaten(cm) | |
| lengte | 345 |  | spoorbreedte | 247,0 |
| breedte | 175 |  | lengte inclusief dissel | 515,0 |
| hoogte | 190 |  | lengte opbouw | 365,0 |
| maximale laadhoogte | 165 |  | breedte opbouw | 195,0 |
| wanddikte | 6.5 |  | hoogte opbouw | 220,0 |
| geisoleerde vloer | 10 |  | hoogte instap | 65,0 |
| aantal europallets | 5 |  | totale hoogte | 285,0 |
| HACCP slijtvaste anti slip vloer | ja |
| steunpoten | 4 |
|  |  |
| Gewicht (kg) |  |
| Totaal gewicht | 2750 |
| Eigen gewicht | 750 |
| Laadvermogen rijdend | 2000 |
| Laadvermogen statisch | 5000 |
| Aantal assen | 2 |
|  |  |

|  |
| --- |
| Koeling |
| Merk & type | [Govi Artic N1600](https://www.govi-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/09/NL22-TABELLA-1600N.pdf) (koel) |
| voltage | 230 V |
| Frequentie Hz | 50 |
| koelvermogen (W) koel\vries | 1500\2050 |
| temperatuur bereik | +2 <15 C° |
| koelmiddel | R134a |
|  |  |
| Stroomaansluiting |  |
| Type stroom aansluiting | 16 A CEE enkelfase (geen krachtstroom nodig) |
| Stroomafname koel +2 °C (W/A) | 855W\4,8A |

Alle rechten voorbehouden. Onder voorbehoud wijzigingen afbeeldingen, afmetingen en gewichten.